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PFC-R25 · 143 × 70 × 40 mm
	PFC-R25 在大视场平台上叠了一层设备端 AI：年龄段、性别、人员类型，以及跨相机 ReID 去重——同一名访客经过多个出入口只算一次。当客户的问题不只是「来了多少人」，而是「来了多少个人、是谁、来过几次」时，报这一款。软件自动变焦让一台设备自适应 1.9–6.0 m 的安装高度，选型时不必再纠结层高。


1  核心特性
1. 计数准确率 ≥ 98%。制造方标称 ≥ 99%，在取得独立实测数据前，攀攀对外一律按 ≥ 98% 报，宁可低报。
1. 性别识别准确率 95%，年龄段识别准确率 80%，按厂商自有基准。
1. 跨相机 ReID 去重：输出唯一访客数，而不是门次数。多出入口场所这是转化率分母能不能算准的关键。
1. 非顾客分类：可区分员工、骑手、快递员，把这部分人从客流中剔除，转化率分母不再靠估算扣减。
1. 软件自动变焦，一台设备自适应 1.9–6.0 m 安装高度，最大覆盖宽度 8.4 m，省去按层高选型的麻烦。
1. IP65 防护，−25 °C 起的工作温度，室内室外同一款设备。
1. PoE 单线供电与传输，内置 Wi-Fi，支持远程管理与固件升级，一般无需现场维护。
2  安装高度与覆盖宽度
	安装高度
	最大覆盖宽度

	1.9 m
	1.1 m

	2.5 m
	3.7 m

	3.0 m
	5.2 m

	3.5 m
	6.4 m

	4.0 m
	7.3 m

	4.5 m
	8.0 m

	5.0 – 6.0 m
	8.4 m


 
超出该高度范围会影响统计精度，此时规格书上的准确率数字不再适用。门宽超过单台覆盖时应多台拼接，不要靠装高来凑覆盖。
3  技术参数
	图像传感器

	传感器
	1/3" Progressive Scan CMOS

	图像分辨率
	1920 × 1080

	像素尺寸
	2.7 µm × 2.7 µm

	图像输出格式
	RAW RGB

	镜头焦距
	1.0 mm

	焦距调节
	软件自动变焦

	视觉参数

	感知原理
	双目立体视觉深度 + AI 头肩检测

	视场角
	水平 140° · 垂直 120°

	帧率
	25 fps

	功能与 AI 参数

	计数准确率
	≥ 98%（制造方标称 ≥ 99%）

	性别识别准确率
	95%

	年龄识别准确率
	80%

	跨相机去重
	设备端 ReID，输出唯一访客数

	人员类型
	顾客 / 员工 / 骑手 / 快递员

	轮椅检测
	支持，定制功能，默认不开启

	安装高度
	1.9 – 6.0 m

	覆盖范围
	1.1 – 8.4 m

	滤除高度
	0.5 – 1.2 m

	技术参数

	功率
	3.2 – 3.6 W

	供电方式
	PoE (IEEE 802.3af/at) / DC-12V / DC-24V

	网络
	超 5 类屏蔽网线及以上 / Wi-Fi

	寻址
	静态 IP / DHCP

	离线缓存
	90 天，恢复连接后自动补传

	数据上传方式
	HTTP POST / HTTPS POST / FTP / SFTP

	数据扩展接口 / 信号
	RS-485 × 1 · 6–24 V IO 输入 × 1

	视频接口
	RTSP / RTMP（调试用）

	工作环境

	防护等级
	IP65

	工作温度
	−25 – 50 °C（塑料后盖）· −25 – 75 °C（金属后盖）

	储存温度
	−40 – 80 °C

	相对湿度
	20 – 80 %

	规格与安装

	结构尺寸
	143 × 70 × 40 mm

	重量
	334 g（塑料后盖）· 430 g（金属后盖）

	安装方式
	贴顶安装 / 吊装 / 嵌入式安装

	发货

	包装尺寸
	24 × 11 × 9.5 cm

	包装重量
	524 g（塑料后盖）· 620 g（金属后盖）

	包装尺寸（含适配器）
	19.5 × 18.5 × 10 cm

	包装重量（含适配器）
	674 g（塑料后盖）· 770 g（金属后盖）


4  数据输出与对接
每条事件以 JSON 格式推送到你指定的接收地址：设备 SN、时间戳、事件类型（进入／离开／经过／折返）、停留时长，开启 AI 属性后另含年龄段、性别、身高与工牌检测结果。跨相机去重结果通过独立的 ReID 推送接口输出，含原始人次、重复人次与去重后人次三个数。完整协议见《PFC-R25 客流数据上传协议》与《PFC-R25 实时去重与 ReID 数据推送协议》，随首单提供测试端点与配置说明。
5  隐私
AI 功能关闭时，PFC-R25 与本系列其他型号一样在深度图上计数：测量经过目标的形状与高度，输出计数与时间戳，不保存图像。
开启属性识别或 ReID 会在两个方面改变这一点，选型时必须先说清楚：
1. 年龄段与性别在设备端推断，以聚合标签形式输出。
1. ReID 还会把人像抓拍图保存到设备本地存储，并在推送数据中以文件名引用（如 CAM-A01_3.jpg）。也就是说，该功能开启期间设备确实保存图像。
两者在 GDPR 及同等法规下均构成个人数据处理：请先确认合法性基础，为本地抓拍图设定保留期限，并在隐私说明中如实披露。两项功能均可在设备配置中关闭，关闭后回到纯深度图计数。
6  限制条件
1. 安装高度超出 1.9 – 6.0 m 范围会影响统计精度。
1. 光照剧烈变化和阳光长期直射可能影响设备正常工作。
1. 极端拥挤情况下统计精度会受到一定影响。
 
7  合规
本型号不在现有 CE-RED 测试文件覆盖范围内。向欧盟报价前请先与我们确认制造商责任路径，详见《客流型号命名与品牌使用规范》第四节。
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